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Важные инструкции по безопасности

Cохраните эти указания и внимательно изучите всё руководство перед установкой и использованием устройства. Установка (монтаж) и эксплуатация люфт-детектора (вибростенда, стенда), подтверждает, что вы полностью ознакомились с содержанием данного руководства.  Несоблюдение инструкций по эксплуатации оборудования может привести к травмам.

При разработке и производстве вибростенда (оборудования) учитываются все аспекты безопасности. Однако ваша безопасность также зависит от должной подготовки оператора и соблюдения правил эксплуатации. Не приступайте к эксплуатации или ремонту оборудования, не прочитав инструкции по безопасности, указанные в данном руководстве. Всегда держите это руководство рядом с симулятором и убедитесь, что все пользователи с ним ознакомлены.

Гарантия на оборудование 

На вибростенд дается гарантия в течение 1 года без учёта дефектов расходных материалов. На блоки питания и другие компоненты (выключатели, инвертор и т. д.) предоставляется годовая гарантия на дефекты материалов или производственных процессов при нормальном использовании. В течение гарантийного срока производитель обязуется отремонтировать или заменить детали, дефекты которых подтверждены при проверке.

Гарантия не распространяется на:
дефекты, вызванные нормальным износом, неправильной эксплуатацией, небрежностью, повреждениями при транспортировке, неправильной установкой, перепадами напряжения или отсутствием технического обслуживания; убытки из-за небрежности покупателя или несоблюдения правил эксплуатации в соответствии с руководством пользователя и/или другими прилагаемыми инструкциями; детали, подверженные естественному износу, или услуги, необходимые для поддержания безопасной работы устройства; повреждения, полученные при транспортировке; другие детали, не перечисленные в списке, но относящиеся к изнашиваемым; повреждения от дождевой воды, повышенной влажности, агрессивных сред или других загрязнений.

Данные гарантии не включают косметические дефекты, не влияющие на работу устройства, а также случайные, косвенные потери, повреждения или расходы, возникшие из-за дефекта, неисправности или отказа оборудования.

Важное уведомление
Если вы не проходили обучение по установке и монтажу вибростенда, не пытайтесь его устанавливать. Не используйте подъёмные инструменты (вилочные погрузчики, краны и т. д.), если не уверены в своих действиях. Держитесь подальше от движущихся частей, которые могут представлять опасность. Следуйте инструкциям, чтобы обеспечить правильную установку и эксплуатацию устройства. Несоблюдение этих правил может привести к серьёзным травмам и аннулированию гарантии. Производитель не несёт ответственности за убытки или ущерб, вызванные неправильной установкой или использованием.
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1. Вступление
Данное руководство представляет собой руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию вибростенда и предназначено для предоставления подробной информации об устройстве, инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию. Данное руководство охватывает все аспекты устройства, от ознакомления до безопасной эксплуатации, и направлено на то, чтобы пользователь мог полностью разобраться в устройстве, а также правильно и безопасно использовать, и обслуживать устройство.
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                             Рисунок 1-1 общий вид дорожного симулятора

2. Введение
Этот вибростенд представляет собой устройство по созданию вибрации и нагрузок для передних и задних колес автомобилей. Основные части люфт-детектора: два вибростендов, две опоры и два кронштейна-имитатора колеса (кронштейны). Это оборудование предназначено для имитации состояния автомобиля при движении в реальных дорожных условиях, чтобы определить люфты, стуки, шумы и прочие неисправности в ходовой части и подвеске.

2.1 Концепция
При разработке этого оборудования ставились потребности и опыт пользователей, что обеспечивало эффективное, точное, безопасное и удобное тестирование. Благодаря глубокому пониманию реальных потребностей в ремонте и техническом обслуживании, мы сочетаем передовые дизайнерские концепции с передовыми технологиями, чтобы предоставить пользователям мощный и простой в эксплуатации вибростенд.

2.2 Основные функции

Основными функциями этого устройства является создание вибраций передних и/или задних колес, которые они испытывают в реальных дорожных условиях. Благодаря высокоточным датчикам и системе управления, оборудование может точно моделировать различные дорожные условия, чтобы всесторонне выявить неисправности ходовой части и подвески. Кроме того, устройство также имеет функцию записи данных, а пользователи могут проводить последующий анализ и на основе результатов тестирования.

2.3 Инновации
Высокоточное моделирование: передовые технологии моделирования вибрации и снятия напряжения позволяют точно имитировать состояние вождения в реальных дорожных условиях и повысить точность и надежность теста.

Интеллектуальное управление: оборудование оснащено интеллектуальной системой управления, которая может быть настроена в соответствии с потребностями пользователя для удовлетворения различных требований к тестированию. Вибростенд также имеет функцию автоматической калибровки и диагностики неисправностей, что обеспечивает стабильность и надежность работы оборудования.

Дружелюбный дизайн: оборудование отличается простотой в эксплуатации, понятным интерфейсом, пользователи могут легко им пользоваться.

Мы также предоставляем послепродажное обслуживание и техническую поддержку, чтобы пользователи получали своевременную помощь.

2.4 Применение оборудования
Станции технического обслуживания: в процессе технического обслуживания и диагностики автомобиля используйте оборудование для проверки и своевременного выявления потенциальных проблем и ремонта.

Научно-исследовательские учреждения: в области исследований, связанных с автомобилестроением, используйте это оборудование для проведения соответствующих исследований и испытаний, способствующих прогрессу и развитию автомобильной техники.

3. Технические характеристики и параметры

3.1 Состав оборудования

Два вибростенда: используются для имитации вибрации и нагрузки на колеса одной оси (передней или задней), которые происходят во время движения автомобиля.

Две опоры: используются для поддержки колес противоположной оси автомобиля, чтобы обеспечить устойчивость автомобиля во время испытаний.

Два кронштейна (имитатора колеса): используются для исключения влияния демпфирующих свойств колеса (а точнее – шины) на результаты диагностики.

3.2 Основные параметры

Размер опорной рамы: длина 800 мм, ширина 550 мм, высота 1030 мм для обеспечения устойчивости оборудования и грузоподъемности.
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Размер вибростенда: длина 800 мм, ширина 800 мм, высота 1030 мм для размещения тестируемых колес.
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3.3 Основные части:
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	1
	Левая защитная крышка                 
	2
	Правая защитная крышка

	3
	Направляющая виброплощадки
	4
	Верхняя опорная пластина виброплощадки

	5
	Передняя защитная крышка
	6
	Ручка для перемещения

	7
	Упоры со стопорными гайками (4 шт.)
	8
	Задняя защитная крышка

	9
	Э/двигатель
	
	


4. Ввод в эксплуатацию

4.1 Выбор площадки

Перед установкой вибростенда (оборудования) проверьте следующее. 

1. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всегда используйте архитектурные планы, если таковые имеются. Сверьте размеры помещения с требованиями поэтажного плана, чтобы убедиться в наличии достаточного пространства, а также достаточной несущей способности пола (фундамента). 

2. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПОТОЛКЕ: На участке, где будет установлен вибростенд, должна быть достаточная высота потолка (оптимально 4 м), не должно быть препятствий на потолке, таких как обогреватели, осветительные приборы, вытяжной вентиляции и т.п.
3. ДЕФЕКТНЫЙ ПОЛ: Визуально осмотрите площадку, где будет установлен вибростенд, и проверьте, нет ли трещин или дефектов пола (бетона). 
4. Вибростенд предназначен только для установки ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

4.2 Требования к полу (фундаменту)
Оборудование ДОЛЖНО быть установлено на бетонной фундаментной плите толщиной не менее 150 мм (лучше с армированием), а края фундаментной плиты должны быть на расстоянии не менее 1,5 м от мест установки (рабочего положения) вибростендов и опор. Вновь залитый бетон должен быть выдержан надлежащим образом не менее 28 дней.
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ОПАСНОСТЬ!  Не устанавливайте и не пользуйтесь вибростендом на асфальтовом покрытии или на любой другой подобной (рыхлой) поверхности, кроме бетонной.

Не устанавливайте и не используйте вибростенд на деформационных швах, на бетоне с трещинами или дефектами.

Не устанавливайте и не используйте вибростенд на плитах перекрытия (т.н. «пустотках»).

Не устанавливайте и не используйте вибростенд на ОТКРЫТОМ воздухе.

4.3 Установка автомобиля на стенд
Перед установкой автомобиля необходимо внимательно прочитать инструкцию и убедиться в целостности оборудования, отсутствии повреждений. Если оборудование готово, руководствуйтесь следующими рекомендациями: 
1. Подготовка. Сначала убедитесь, что оборудование подключено к линии э/питания и убедитесь, что источник питания надежно заземлен. Сечение каждого провода кабеля электропитания должно составлять не менее 4 мм².

2. Включение питания. Поверните рычаг выключателя вправо, чтобы включить питание, загорится красная лампочка.

3. Подготовка транспортного средства. Установите транспортное средство в положение для подъема и с помощью автомобильного подъемника поднимите транспортное средство на соответствующую высоту, чтобы беспрепятственно установить вибростенды и опоры под колеса. 
4. Установка оборудования. Установите все четыре устройства в соответствующее положение под четыре колеса. Затем аккуратно опустите автомобиль до тех пор, пока все четыре колеса не коснутся опорных площадок (держателях) колес. 
ВНИМАНИЕ! Не опускайте полностью автомобиль, т.к. вибростенды и опоры в этот момент находятся на своих колесах, которые предназначены ТОЛЬКО для перемещения оборудования.
5. Переведение вибростенда в рабочее положение. Опустите каждые 4 упора (поз. 7 на рис. п. 3.3) оборудования (уприте их в пол), чтобы колеса каждого вибростенда и каждой опоры приподнялись над полом на ОДИНАКОВУЮ высоту (3 - 4 мм), и затем плотно затяните контргайки каждого упора. 
6. Окончательно опустите автомобиль на опорные площадки.
Примечание. Эксплуатируйте оборудование на ровной поверхности.

4.4 Ввод в эксплуатацию

1. Регулировка скорости (частоты). После нажатия кнопки запуска отрегулируйте регулятор скорости таким образом, чтобы число на дисплее было больше 12. В этот момент опорные площадки начнут работать вверх и вниз. Обратите внимание, что максимальное значение равно 50, но не рекомендуется сразу устанавливать максимальное значение. 
2. Проверка ходовой части. Для общего осмотра ходовой части установите значение скорости на 25, этого достаточно для имитации неровностей дорожного покрытия. 
3. Тестовая эксплуатация. Выполнив вышеуказанные действия, можно начать тестовую эксплуатацию и проверить, нормально ли работает оборудование. 
Вопросы, требующие внимания: во время установки и ввода в эксплуатацию всегда следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, чтобы убедиться в правильности выполнения каждого шага.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами или ненормальными явлениями в работе оборудования (такими как ненадежная работа, чрезмерный шум, вибрация и т.д.), немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь к Дилеру (Продавцу для проведения диагностики и технического обслуживания.

4.5 Настройка

Двигатель вибростенда управляется преобразователем частоты, а настройки преобразователя частоты уже установлены на заводе-изготовителе. Если вам необходимо изменить настройки, вы можете обратиться к руководству по эксплуатации преобразователя частоты, чтобы изменить параметры преобразователя частоты для изменения скорости.
5. Эксплуатация и контроль

Никогда не эксплуатируйте оборудование с человеком, находящимся в автомобиле. 
ВНИМАНИЕ!!! Будьте ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ при нахождении под автомобилем.
Не допускайте попадания влаги на электрическую панель управления! 
А) Сначала убедитесь, что оборудование подключено к соответствующей розетке и надежно заземлено. Сечение каждого провода электропитания должно быть не менее 4 квадратных миллиметров.
Б) Затем поверните кнопку включения вправо, должен загореться красный индикатор. Следом нажмите кнопку запуска и отрегулируйте регулятор скорости так, чтобы число на дисплее было больше 12. В этот момент опорная пластина виброплощаки (поз. 4 на рис. п. 3.3) начнет работать вверх и вниз. Максимальное значение частоты - 50. Для моделирования неровной дороги достаточно установить значение 25. Не рекомендуется сразу устанавливать значение 50.

· Экран с виртуальными кнопками управления. 
- Кнопка ПУСК и ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Используется для запуска и остановки виброплощадки. После включения питания нажмите кнопку ПУСК, чтобы активировать виброплощадку;
- Регулировка частоты колебаний в программе РУЧНОЙ РЕЖИМ кнопками + и --;
- Предустановленные программы: ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ТРАССА, УХАБИСТАЯ ДОРОГА, БЕЗДОРОЖЬЕ.

· Выключатель питания. Используется для включения или выключения вибростенда. 

· Кнопка экстренной остановки EMERGENCY. Используется для быстрой остановки и обесточивания вибростенда в аварийной ситуации. Если оператор сталкивается с аварийной ситуацией, нажатие аварийной кнопки позволяет быстро остановить оборудование и обеспечить безопасность оператора, оборудования и тестируемого автомобиля. 
· Кронштейны-имитаторы колеса. Используются для исключения влияния демпфирующих свойств колеса (а точнее, его шины) на результаты диагностики. 

Контрольная панель:

5.1 Кнопки питания и аварийной остановки
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Переключатель имеет два положения: 

А) При повороте ручки вправо: питание отключено (она при этом приподнимется вверх – к оператору); 

Б) При нажатии на ручку питание прекращается. 

При аварийной ситуации нажмите ручку!
5.2 Дисплей интерфейса контроля

Максимальная                        Увеличение                        Предустановленные
установленная частота          частоты                               программы
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в данной операции                (Ручной режим)                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                             Индивидуальная 

                                                                                                                                             программа                      

                                                                                                                                             (см. кнопку «Функции»)  


                                                                                                                        

                                                                                                                                             Выбор 

                                                                                                                                 Функции (см. следующий рис.)

Мгновенная             Уменьшение                Ручной режим            
частота                      частоты                          установки частоты
                                    (Ручной режим)

КНОПКА «ВКЛ»
       При нажатии кнопки оборудование начинает свою работу.
КНОПКА «ВЫКЛ»
       При нажатии на кнопку оборудование перестает работать.
ВНИМАНИЕ! 
Отображение на экране «Установленной частоты» и Рабочей частоты» имеет особенность.

То, что Вы видите в окнах следует умножить на 0,1.

Например: 38 Hz на самом деле соответствуют 3,8 Hz; 50 Hz соответствуют 5,0 Hz; и т.д.
Экран «Функции»
                                                                                                                                          Выбор языка 
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            Установка пределов 
            частоты (MIN – MAX) 
            и времени (TIME) для режима 
           «Автоопределение»
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.  В случае обнаружения не штатной работы оборудования (неравномерная работа, чрезмерный шум, вибрация и т.д.), его следует немедленно остановить, чтобы найти причину и устранить неполадки. 
2. Если вы не можете устранить неполадки, обратитесь к дилеру или производителю.
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ниже приведены некоторые распространенные методы поиска и устранения неполадок в автомобильном дорожном симуляторе, которые помогут пользователям быстро находить и устранять неполадки.

7.1 Не удалось запустить устройство

1. Неисправность: нажмите кнопку запуска. 
2. Способ отключения: 
Проверьте источник питания: убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку, выключатель питания включен и горит красный индикатор.

Проверьте предохранитель: Проверьте предохранитель внутри оборудования и замените его, если он поврежден.

Проверьте провод: проверьте, правильно ли подключен провод и нет ли короткого замыкания или обрыва цепи.

7.2 Неисправен регулятор скорости (частоты)
1. Неисправность: При повороте ручки управления скоростью скорость работы оборудования остается неизменной или отклоняется от нормы. 
2. Метод исключения: Проверьте ручку: убедитесь, что она не повреждена или не заедает, если таковые имеются, пожалуйста, замените ее или очистите.

Проверьте линию подключения: проверьте, не повреждена ли линия подключения между регулятором скорости и основной платой и нет ли короткого замыкания или обрыва цепи.

Проверьте материнскую плату: если вышеуказанные действия не привели к устранению неисправности, возможно, это неисправность материнской платы, обратитесь к производителю или профессиональному специалисту по техническому обслуживанию.

7.3 Ненормальная работа оборудования (например, чрезмерный шум, вибрация и т.д.)

1. Неисправность: во время работы оборудования возникают ненормальный шум, вибрация или другие аномальные явления. 
2. Способ устранения: Проверьте колесо: убедитесь, что колесо установлено правильно и не имеет износа или деформации.

Проверьте кронштейн: проверьте, прочно ли он закреплен, расшатан или поврежден.

Проверьте внутреннюю часть оборудования: откройте корпус оборудования и проверьте, не повреждены ли внутренние детали. При необходимости обратитесь к производителю или профессиональному специалисту по техническому обслуживанию.

7.4 На Дисплее отображается Ненормальное Значение

1. Неисправность: содержимое дисплея искажено.

2. Метод исключения: Проверьте подключение платы дисплея: убедитесь, что соединительная линия между платой дисплея и преобразователем частоты не повреждена и нет ли каких-либо признаков короткого замыкания или обрыва цепи.

Проверьте источник питания панели дисплея: убедитесь, что источник питания панели дисплея в норме, и при необходимости замените его.

Проверьте преобразователь частоты: если вышеуказанные действия не привели к исправлению неисправности, возможно, это неисправность преобразователя частоты, обратитесь к производителю или профессиональному специалисту по техническому обслуживанию.

При устранении неполадок всегда следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации устройства, и проводите внутренний осмотр и ремонт после отключения питания. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к производителю или профессиональному специалисту по техническому обслуживанию.

8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Электрическая схема и список деталей
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Установка имеет две конфигурации, одна из которых - запуск и остановка с кнопочным управлением, как показано на рисунках 8.1 и 8.2. Детали используют SB1 и SB2.

В конфигурации, которую Вы приобрели, для управления используется HDMI («тачскрин» дисплей), как показано на рисунках 8.3 и 8.4, а компоненты используют HDMI.

Рисунок 8-1
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Рисунок 8-2
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Рисунок 8-3
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Рисунок 8-4
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Номинальная нагрузка и важное примечание.

 Вес всего транспортного средства не должен превышать 4500 кг, а из-за неравномерного распределения центра тяжести автомобиля соотношение веса по осям переднего и заднего положения не должно превышать 2:3

[image: image14.png]Bec ABTO He 6onee 4500 Kr
PacnpepneneHus Beca 2:3




9. ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ

9.1 МАРКИРОВКА И ЧЕРТЕЖ КОМПОНОВКИ
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2 Предупреждающие таблички
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9.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ШУМА

Мы знаем, что уровень шума является важным фактором при использовании продукта. Настоящим мы указываем и подробно описываем возможные уровни шума в процессе использования. 

1. Источник шума

Шум в симуляторе в основном возникает из-за механических воздействий в процессе эксплуатации, включая работу двигателя, трение между шиной и кронштейном, вибрацию внутри оборудования и т.д.

 2. Уровень шума 

При нормальных условиях эксплуатации уровень шума обычно составляет от 50 до 82 дБ. Конкретный уровень шума может варьироваться в зависимости от модели оборудования, условий эксплуатации, фонового шума окружающей среды и других факторов. 

3. Рекомендации по снижению уровня шума 

Для снижения уровня шума, создаваемого при использовании симулятора, мы рекомендуем пользователям принять следующие меры: Выберите правильное расположение: Разместите оборудование вдали от жилых районов или в месте, где не требуется тихая обстановка, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду.

Регулярный осмотр и техническое обслуживание: Регулярный осмотр и техническое обслуживание оборудования позволяет убедиться в том, что все детали находятся в хорошем состоянии, и снизить уровень шума, вызванного поломкой или износом.

4. Меры предосторожности 

Если длительное воздействие сильного шума может привести к повреждению слуха, при использовании симулятора убедитесь, что приняты соответствующие защитные меры, такие как ношение затычек для ушей или наушников-вкладышей, чтобы уменьшить воздействие на слух.

Мы стремимся предоставлять пользователям качественные продукты и услуги, но также уделяем особое внимание удобству пользования. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с шумом во время использования, пожалуйста, мы с радостью ответим и поможем вам.

9.3 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ 

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УПАКОВКЕ, ПОДЪЕМУ, ОБРАБОТКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАСПАКОВКЕ

ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ЗНАНИЯМИ ОБ УСТРОЙСТВЕ И СОДЕРЖИМОМ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ.

Чтобы оборудование не пострадало при транспортировке и хранении, мы разработали подробные требования к упаковке, транспортировке и хранению. 

1. Упаковка. Размеры упаковки указаны ниже, а вес упаковки составляет 780 кг.


Выбор материала: Для упаковки мы используем высокопрочные, износостойкие и влагостойкие материалы, такие как высококачественный деревянный лист, металлический каркас и водонепроницаемая пленка. Эти материалы могут обеспечить полную защиту продукции при транспортировке на большие расстояния и в суровых условиях.

Дизайн упаковки: Упаковка должна быть ударопрочной, устойчивой к сжатию и царапинам, благодаря разумной внутренней структуре и буферным материалам, чтобы уменьшить столкновение и трение при транспортировке. В то же время упаковка будет обладать водонепроницаемыми, пылезащитными и антикоррозийными свойствами, что позволит ей выдерживать различные погодные условия и окружающую среду.

Идентификация и этикетка: название продукта, модель, количество, дата производства, производитель и другая информация будут четко указаны на упаковке, наряду с необходимыми предупреждающими надписями и инструкциями по транспортировке. Эти знаки и этикетки помогают идентифицировать продукцию и помогают при транспортировке.

2. Транспортировка

Упаковку можно поднимать или перемещать с помощью автопогрузчиков, кранов-манипуляторов или мостовых кранов. При строповке груза всегда должен присутствовать второй человек, чтобы избежать опасных колебаний.

Во время погрузочно-разгрузочных работ товар должен перевозиться транспортными средствами. 

По прибытии товара убедитесь, что в него включены все товары, указанные в накладных. При обнаружении недостающих деталей, возможных дефектов или повреждений при транспортировке следует осмотреть поврежденные коробки и сравнить количество с "Упаковочным листом, немедленно проинформировать ответственное лицо или перевозчика. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ с товарами необходимо обращаться так, как показано на рисунке
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3. Хранение и транспортировка 

Условия хранения. Во время хранения позаботьтесь о том, чтобы оборудование хранилось в сухих, вентилируемых, непыльных помещениях. 

В случае соблюдения требований к транспортировке и хранению, мы гарантируем, что дорожный симулятор не будет поврежден во время транспортировки и хранения. 

Температура хранения: - 25°C … + 55°C

4. Вскрытие

 После прибытия ящиков убедитесь, что машина не была повреждена во время транспортировки и что все перечисленные детали на месте. При вскрытии ящиков необходимо соблюдать все возможные меры предосторожности, избегайте повреждения машины или ее деталей. Следите за тем, чтобы детали не выпадали из ящика при открывании.

9.5 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно и полностью прочтите эту главу, поскольку в ней содержится важная информация для обеспечения безопасности оператора и лица, ответственного за техническое обслуживание.

 Дорожный симулятор был разработан и изготовлен для обслуживания автомобилей, и любое другое его использование запрещено.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный людям, транспортным средствам или объектам в результате неправильного или несанкционированного использования симулятора.

В целях безопасности оператора и людей дорожный симулятор должен эксплуатироваться только авторизованным оператором в специально отведенном месте. Посторонним лицам вход в мастерскую технического обслуживания запрещен.

При использовании автомобильных дорожных симуляторов безопасность пользователей всегда является нашей главной заботой. В дополнение к размещению на изделии специальных надписей, в этом разделе приведены другие сведения, связанные с безопасностью, которые помогут пользователям полностью понять требования безопасности и соблюдать их. 

1. Основные указания по технике безопасности. Перед началом эксплуатации оборудования внимательно прочтите данное руководство и технические условия по технике безопасности и убедитесь, что они полностью понятны. При эксплуатации оборудования всегда надевайте соответствующие средства защиты, защитные очки, беруши и т.д. Никогда не размещайте рядом с оборудованием легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или другие опасные грузы. Убедитесь, что оборудование установлено на твердой ровной поверхности, чтобы избежать наклона, скольжения и падения. 

2. Безопасная эксплуатация. Перед запуском оборудования убедитесь, что все детали надежно закреплены и нет незакрепленных или поврежденных деталей.

Во время эксплуатации оборудования будьте бдительны и следите за его рабочим состоянием. При обнаружении каких-либо неисправностей, пожалуйста, немедленно остановите его для проверки.

Запрещается производить несанкционированное изменение или ремонт оборудования.

Для обеспечения безопасного использования оборудования запрещается перегружать его и работать с превышенной частотой. 

3. Электробезопасность 

Убедитесь, что источник питания, используемый оборудованием, соответствует указанным требованиям. Избегайте повреждения оборудования или травм персонала, вызванных использованием неподходящего источника питания.

При подключении шнура питания убедитесь, что вилка и розетка сухие и чистые, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания.

Запрещается чистить или ремонтировать электрические компоненты во время работы оборудования. Для очистки или технического обслуживания сначала отключите электропитание.

4. Аварийное отключение

Во время работы оборудования, при любой аварийной ситуации или неисправности, немедленно нажмите кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (см. п. 5.1), чтобы немедленно остановить оборудование. Кнопка аварийной остановки расположена на передней панели устройства. 

5. Техническое обслуживание 

Регулярное техническое обслуживание оборудования является важной мерой для обеспечения его безопасной эксплуатации.

Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, приведенным в руководстве по эксплуатации, чтобы обеспечить нормальное функционирование и стабильную работу оборудования. 

6. Меры предосторожности 

Во избежание опасности не допускайте к работе с оборудованием детей или неподготовленный персонал.

Во время эксплуатации оборудования не засовывайте части своего тела или другие предметы между движущимися частями оборудования во избежание травм или повреждения.

Не курите и не используйте открытый огонь рядом с оборудованием во избежание пожара и других опасностей.

Соблюдение приведенных выше требований и инструкций по технике безопасности поможет обеспечить безопасность пользователя при использовании оборудования. Не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по любым вопросам или за дополнительной информацией.

7. Краткое содержание

Освещение

Обеспечьте достаточную освещенность, чтобы безопасно пользоваться вибростендом.

Не используйте вибростенд на открытом воздухе. Ветер, молния, осадки могут представлять опасность.

Ровная поверхность

Вибростенд должен устанавливаться на ровной поверхности, исключая любой уклон.

Защита электросети 

Перед использованием вибростенда для защиты цепи подойдет автоматический выключатель или устройство с аналогичной функцией. 

Сечение провода питания должно быть не менее 4 мм². Номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 10 А.

Блокировка/отсоединение 

Перед ремонтом оборудования или вскрытием необходимо выполнить процедуру блокировки/отсоединения от цепи э/питания.

Демонтаж и утилизация 

Демонтировать и утилизировать устройство может только надлежащим образом обученный персонал.

Демонтаж. Чтобы демонтировать данное изделие, выполните следующие действия: 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

При выполнении любых работ по выводу устройства из эксплуатации и демонтажу отключите все подключения к источнику питания, убедитесь, что они не могут быть включены случайно, и убедитесь, что они отсоединены. Заземлите и закоротите их, а также накройте или иным образом изолируйте соседние части, находящиеся под напряжением. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА!

Важно соблюдать все инструкции по транспортировке.

Утилизация

Оборудование и отдельные компоненты должны быть утилизированы специализированной компанией, обладающей соответствующей компетенцией. Отдел технического обслуживания должен обеспечить:

 – разделение компонентов по типам материалов; 

– сортировку и разделение эксплуатационных материалов в соответствии с их свойствами.

Утилизируйте все компоненты и рабочие материалы (например, масло) отдельно, в зависимости от материала и в соответствии с местными законами и экологическими нормами.

Предупреждение о шуме. 

Уровень звуковой мощности LWA<85 дБ. Это измерение выполнено в соответствии с EN ISO 3746:1995. Если выхлопные газы автомобиля выбрасываются в помещение в течение длительного времени, это может привести к отравлению. Используйте систему отвода выхлопных газов! 
Если оборудование используется в относительно небольшом помещении, необходимо обратить внимание на другие риски, связанные с окружающей средой. Этот риск не связан с данным оборудованием.

