## Описание экстра твердого полировального круга ZviZZer Standart

Синий экстра твердый полировальный круг "СТАНДАРТ" с открытой ячейкой жесткостью 18 кПа. Предназначен для работы на роторных машинках. Толщина 12мм

### Технические характеристики полировального круга ZviZZer ZV-ST9012PC

|  |  |
| --- | --- |
| Твёрдость | экстра твердый  |
| Диаметр по velcro, мм. | 76 |
| Назначение | экстра режущий |
| Толщина, мм. | 12 |
| Диаметр рабочий, мм. | 90 |
| Линейка | STANDART |